**Оборудование СОМ-400Б**

[](http://stanko-prof.ru/files/products/full733.800x600w.jpg?68cd93be30a606fed8962c3517ef7c45)

Станок отрезной маятниковый модели СОМ – 400Б предназначен для резки труб, арматуры, металлопроката и т.п. с помощью абразивных армированных кругов, изготовленных по ГОСТ 21963-82, в условиях монтажных площадок и производственных баз.

В наличии! Цена: 35200 рублей.

**Характеристики СОМ-400Б**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наибольший размер разрезаемого материала, мм |  |
| - металлопрокат | Ø 60 |
| - труба | Ø 120 |
| - труба квадратного сечения | 120х120 |
| - труба прямоугольного сечения | 120х80 |
| - уголок | 120х120 |
| 2. Частота вращения шпинделя | 3500 об/мин. |
| 3. Размер отрезного круга | 400х4х32 мм |
| 4. Электродвигатель |  |
| - номинальная мощность | 4,0 кВт |
| - частота вращения ротора | 2860 об/мин. |
| - напряжение | 380 В |
| - частота | 50 Гц |
| 5. Габаритные размеры, не более | 1350х580х1000 |
| 6. Масса, не более | 113 кг |