Комплектующие

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://superavtomat.ru/img/kompl/plata.png | **Контроллер (плата управления)**  Данный контроллер предназначен для согласования платёжных систем (купюроприёмник, монетоприёмник, карточка, кодовый ключ и пр.) и управляющих устройств (хоппер, электрозамок, таймер, реле и другие). При этом действия осуществляются одномоментно, единоразово. Таким образом, на базе этой платы можно сконструировать следующие устройства:   * электронный турникет или платный вход; * автоматический биотуалет; * автомат розничной торговли и др.   Питание 12В. Стоимость услуги/товара меняется в настройках через меню. Ведётся статистика всей внесённой суммы и кол-ва проданных услуг или товаров. В комплект входят: плата, ЖК-дисплей, инструкция.   |  |  | | --- | --- | | Цена: | **3500 руб.** | |
|  |  |
| http://superavtomat.ru/img/kompl/razmen.png | **Корпус для разменного/жетонного автомата**  Напольный вариант. В комплект включены:   * Корпус В\*Ш\*Г : 850мм\*250мм\*250мм, вес 12кг; * Комплект наклеек; * Замок с двумя ключами; * Комплект крепежа.  |  |  | | --- | --- | | Цена: | **8000 руб.** | |
|  |  |
| http://superavtomat.ru/img/kompl/coin1.png | **Монетоприёмник WEI-YA HI-07CS**  Универсальный жетонный механизм, работающий по принципу сравнения монеты / жетона с эталоном: обеспечивает высокую оперативность при изменении стоимости игр или при смене типов жетонов. Проверка диаметра, толщины и материала жетона или монеты с эталоном. Встроенная защита от обратного вытаскивания монеты. Дополнительный выход для подключения счетчика. Простота в установке и подключении. Высокая надежность. 2 микропроцессора для контроля установки сигнализации и блокировки от постороннего вмешательства. Скорость передачи импульса выбирается 50 или 100 мс. Электропитание: +12 В (+/1 20%) Ток: 200 мА   |  |  | | --- | --- | | Цена: | **950 руб.** | |

Световая панель для Cristallo

[](http://www.vend.ru/ru/catalog/additional/index.php?ELEMENT_ID=528)

Световая панель позволяет сделать торговый автомат заметнее, повысить его привлекательность и выделить в затемненном и удаленном месте установки.

|  |  |
| --- | --- |
| Цена: | **4000 руб.** |

Вандалоустойчивый термобокс

[](http://www.vend.ru/ru/catalog/additional/index.php?ELEMENT_ID=596)

Разработанный компанией термобокс, предназначен для установки торговых автоматов Saeco Cristallo 400/600 за пределами помещений (на улицах, остановках, в переходах, открытых спортивных сооружениях).

|  |  |
| --- | --- |
| Цена: | **15000 руб.** |