Комплектующие

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://superavtomat.ru/img/kompl/plata.png   | **Контроллер (плата управления)**Данный контроллер предназначен для согласования платёжных систем (купюроприёмник, монетоприёмник, карточка, кодовый ключ и пр.) и управляющих устройств (хоппер, электрозамок, таймер, реле и другие). При этом действия осуществляются одномоментно, единоразово. Таким образом, на базе этой платы можно сконструировать следующие устройства: * электронный турникет или платный вход;
* автоматический биотуалет;
* автомат розничной торговли и др.

Питание 12В. Стоимость услуги/товара меняется в настройках через меню. Ведётся статистика всей внесённой суммы и кол-ва проданных услуг или товаров. В комплект входят: плата, ЖК-дисплей, инструкция.

|  |  |
| --- | --- |
| Цена:  | **3500 руб.**  |

 |
|  |  |
| http://superavtomat.ru/img/kompl/razmen.png   | **Корпус для разменного/жетонного автомата**Напольный вариант. В комплект включены: * Корпус В\*Ш\*Г : 850мм\*250мм\*250мм, вес 12кг;
* Комплект наклеек;
* Замок с двумя ключами;
* Комплект крепежа.

|  |  |
| --- | --- |
| Цена:  | **8000 руб.**  |

 |
|  |  |
| http://superavtomat.ru/img/kompl/coin1.png   | **Монетоприёмник WEI-YA HI-07CS**Универсальный жетонный механизм, работающий по принципу сравнения монеты / жетона с эталоном: обеспечивает высокую оперативность при изменении стоимости игр или при смене типов жетонов.Проверка диаметра, толщины и материала жетона или монеты с эталоном.Встроенная защита от обратного вытаскивания монеты.Дополнительный выход для подключения счетчика.Простота в установке и подключении.Высокая надежность.2 микропроцессора для контроля установки сигнализации и блокировки от постороннего вмешательства.Скорость передачи импульса выбирается 50 или 100 мс.Электропитание: +12 В (+/1 20%)Ток: 200 мА

|  |  |
| --- | --- |
| Цена:  | **950 руб.**  |

 |

Световая панель для Cristallo



Световая панель позволяет сделать торговый автомат заметнее, повысить его привлекательность и выделить в затемненном и удаленном месте установки.

|  |  |
| --- | --- |
| Цена:  | **4000 руб.**  |

Вандалоустойчивый термобокс



Разработанный компанией термобокс, предназначен для установки торговых автоматов Saeco Cristallo 400/600 за пределами помещений (на улицах, остановках, в переходах, открытых спортивных сооружениях).

|  |  |
| --- | --- |
| Цена:  | **15000 руб.**  |